# 4.2.6 Лабораторна робота – Перегляд захопленого трафіку у Wireshark

## Довідкова інформація / Сценарій

Протокол визначення адрес (Address Resolution Protocol, ARP) використовується TCP/IP для зіставлення адреси IP Рівня 3 з MAC-адресою Рівня 2. Коли кадр Ethernet передається в мережі, він повинен мати MAC-адресу призначення.Щоб динамічно виявити MAC-адресу відомого пункту призначення, пристрій-джерело надсилає широкомовний ARP-запит у локальній мережі.Пристрій, на якому налаштовано IPv4-адресу призначення, відповідає на запит ARP-відповіддю, а MAC-адреса записується в ARP-кеш.

Кожен пристрій в локальній мережі підтримує власний ARP-кеш. ARP-кеш - це невелика область оперативної пам’яті, яка зберігає ARP-відповіді. Перегляд ARP-кешу на ПК показує IPv4- та MAC-адреси кожного пристрою в локальній мережі, з яким ПК обмінювався ARP-повідомленнями.

Wireshark - це програмний аналізатор протоколів або програма «пакетний сніфер», що використовується для пошуку та усунення несправностей мережі, аналізу повідомлень, розробки програм та протоколів, а також для навчання. Коли потоки даних проходять через мережу, сніффер «перехоплює» кожну одиницю даних протоколу (PDU) і може декодувати та аналізувати їхній вміст відповідно до специфікацій протоколу.

Wireshark є корисним інструментом для всіх, хто працює з мережами, і його можна використовувати в більшості лабораторних робіт на курсах Cisco для аналізу даних та усунення несправностей. В цій лабораторній роботі даються інструкції щодо завантаження та встановлення Wireshark, хоча застосунок вже може бути встановлений. У цій лабораторній роботі ви будете використовувати Wireshark для перехоплення ARP-повідомлень в локальній мережі.

## Необхідні ресурси

- 1 ПК (Windows 10)
- Доступ до Інтернету
- Інші ПК у локальній мережі (LAN) використовуватимуться для відповіді на запити ping. Якщо в локальній мережі немає інших ПК, адреса шлюзу за замовчуванням використовуватиметься для відповіді на запити ping.

## Перебіг виконання

### Частина 1: Завантаження та встановлення Wireshark

Wireshark у мене вже був встановлений, тож я пропущу цю частину.

### Частина 2: Захоплення та аналіз даних ARP у Wireshark

### Крок 1: Отримайте адреси інтерфейсу вашого ПК

```bat
ipconfig /all

Windows IP Configuration

   Host Name . . . . . . . . . . . . : hitori
   Primary Dns Suffix  . . . . . . . :
   Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
   IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
   WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
   DNS Suffix Search List. . . . . . : router.local

Ethernet adapter Ethernet:

   Connection-specific DNS Suffix  . : router.local
   Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe 2.5GbE Family Controller
   Physical Address. . . . . . . . . : XX-XX-XX-XX-16-F6
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::f8fb:4c34:453f:f3ab%7(Preferred)
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.239(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Lease Obtained. . . . . . . . . . : 18 листопада 2025 р. 21:00:26
   Lease Expires . . . . . . . . . . : 19 листопада 2025 р. 21:00:22
   Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
   DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 82353189
   DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-2E-CA-99-38-E8-9C-25-DC-16-F6
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.3
                                       1.1.1.1
   Primary WINS Server . . . . . . . : 192.168.1.1
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled

Unknown adapter Підключення через локальну мережу:

   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . . . . . . . : TAP-Windows Adapter V9
   Physical Address. . . . . . . . . : XX-XX-XX-XX-DD-98
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
```

Тобто IPv4 адреса мого ПК - `192.168.1.239`, а MAC-адреса закінчується на `16-F6`. IPv4 адреса мого ноутбука, який будемо пінгувати - `192.168.1.116`.

### Крок 2: Запустіть Wireshark і почніть захоплювати дані

1. На своєму ПК натисніть кнопку Старт (Start) і введіть Wireshark. У вікні результатів пошуку натисніть Wireshark Desktop App.

    > Примітка: Крім того, ваша інсталяція Wireshark може також містити опцію Wireshark Legacy. У цьому випадку Wireshark відображатиметься у старому, але добре відомому графічному інтерфейсі. Ця лабораторна робота була виконана з використанням новішого графічного інтерфейсу.

2. Після запуску Wireshark виберіть мережний інтерфейс, який ви ідентифікували за допомогою команди ipconfig. Введіть arp у фільтрі. Цей параметр налаштовує Wireshark на відображення лише тих пакетів, які є частиною ARP-обміну між пристроями в локальній мережі. Після того, як ви вибрали правильний інтерфейс і ввели інформацію про фільтр, натисніть кнопку Почати перехоплення пакетів (Start capturing packets) (піктограма з акулячим плавником), щоб почати перехоплення даних.

    Інформація почне прокручуватися вниз у верхній частині вікна Wireshark. Кожен рядок являє собою повідомлення, яке надсилається між джерелом та пристроєм призначення в мережі.

3. У вікні командного рядка надішліть запит ping на шлюз за замовчуванням, щоб перевірити доступність адреси шлюзу за замовчуванням, яка була визначена в Частині 2, Крок 1.

    ```bat
    ping 192.168.1.166

    Reply from 192.168.1.116: bytes=32 time=3ms TTL=64
    Reply from 192.168.1.116: bytes=32 time=2ms TTL=64
    Reply from 192.168.1.116: bytes=32 time=2ms TTL=64
    Reply from 192.168.1.116: bytes=32 time=2ms TTL=64

    Ping statistics for 192.168.1.116:
        Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 3ms, Average = 2ms
    ```

4. Зупиніть перехоплення даних, натиснувши значок Зупинити перехоплення (Stop Capture) (піктограма з червоним квадратом).

### Крок 3: Перегляньте захоплені дані

Після виконання команди `ping` з'явилися наступні ARP пакети:

![Figure 1](./assets/lab-4.2.6-1.png)

На них видно як мій ПК (`192.168.1.239`) просить сказати MAC-адресу мого ноутбуку (`192.168.1.116`) і у відповідь отримує MAC-адресу, що закінчується на `16-A0`, що і є MAC-адресою ноутбуку.

### Крок 4: Визначте кадр ARP- відповіді, який відповідає виділеному ARP-запиту

![Figure 2](./assets/lab-4.2.6-2.png)

## Частина 3: Перевірте записи ARP- кешу на ПК

Відкрийте вікно командного рядка. Введіть команду `arp –a` та натисніть клавішу Enter.

```sh
$ arp -a

Interface: 192.168.1.239 --- 0x7
  Internet Address      Physical Address      Type
  192.168.1.1           xx-xx-xx-xx-50-80     dynamic # це шлюз за замовчуванням
  192.168.1.3           xx-xx-xx-xx-6b-72     dynamic # це DNS сервер
  192.168.1.116         xx-xx-xx-xx-16-a0     dynamic # ось мій ноутбук
  192.168.1.255         xx-xx-xx-xx-ff-ff     static
```
