# Vocabulary

| English Term                             | Ukrainian Term                 | Meaning                                                                                                                                               |
| ---------------------------------------- | ------------------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Wireshark                                | Wireshark                      | Програмний аналізатор протоколів, який використовується для захоплення та аналізу мережевого трафіку в реальному часі.                                |
| Ethernet Frame                           | Кадр Ethernet                  | Одиниця даних на канальному рівні, яка містить MAC-адреси джерела та призначення, тип протоколу та дані.                                              |
| MAC Address (Media Access Control)       | MAC-адреса                     | Унікальний фізичний ідентифікатор мережевого інтерфейсу, що використовується для адресації в мережах Ethernet.                                        |
| ICMP (Internet Control Message Protocol) | ICMP                           | Протокол, який використовується утилітою `ping` для перевірки доступності вузлів. У Wireshark пакети ICMP часто аналізуються для перевірки з'єднання. |
| ARP (Address Resolution Protocol)        | ARP                            | Протокол, який використовується для визначення MAC-адреси пристрою за його відомою IP-адресою.                                                        |
| Broadcast Address                        | Широкомовна адреса             | Спеціальна MAC-адреса `FF:FF:FF:FF:FF:FF`, яка вказує, що кадр призначений для всіх пристроїв у локальній мережі.                                     |
| Unicast                                  | Юнікаст (Одноадресна передача) | Тип передачі даних, коли кадр надсилається від одного конкретного джерела до одного конкретного отримувача.                                           |
| Source / Destination Address             | Адреса джерела / призначення   | Поля в заголовку кадру Ethernet, які вказують, хто відправив дані (Source) і кому вони призначені (Destination).                                      |
| Network Interface                        | Мережевий інтерфейс            | Фізичний або віртуальний порт (наприклад, Ethernet або Wi-Fi адаптер), який обирається у Wireshark для початку захоплення трафіку.                    |
| Display Filter                           | Фільтр відображення            | Інструмент у Wireshark (поле зверху), що дозволяє показувати лише певні пакети (наприклад, ввівши `icmp` або `tcp`), приховуючи зайвий шум.           |
