# 11.2.3 Packet Tracer - Налаштування DHCP на бездротовому маршрутизаторі

## Цілі та задачі

- Під'єднайте 3 ПК до бездротового маршрутизатора
- Змініть налаштування DHCP на певний діапазон мережі
- Налаштуйте клієнтів для отримання їх адреси через DHCP

## Довідкова інформація / Сценарій

Домашній користувач хоче використовувати бездротовий маршрутизатор для під'єднання 3 ПК. Усі 3 ПК повинні отримувати свою адресу автоматично від бездротового маршрутизатора.

## Перебіг виконання

### Частина 1: Налаштування мережної топології

- Додайте три загальних ПК;

  ![Figure 1](./assets/lab-11.2.3-1.png)
  
- Під'єднайте кожен ПК до порту Ethernet до бездротового маршрутизатора за допомогою прямого кабелю.

  ![Figure 2](./assets/lab-11.2.3-2.png)

### Частина 2: Дотримуйтесь стандартних налаштувань DHCP

- Після того, як бурштинові вогні стануть зеленими, натисніть PC0. Перейдіть на вкладку Desktop. Виберіть IP Configuration. Виберіть DHCP, щоб отримати IP-адресу від маршрутизатора з підтримкою DHCP. Запишіть IP-адресу шлюзу за замовчуванням.

  ![Figure 3](./assets/lab-11.2.3-3.png)

- Закрийте вікно IP Configuration.

- Відкрийте Web Browser.

- Введіть IP-адресу шлюзу за замовчуванням, записану раніше, у поле URL. Коли буде запропоновано, введіть ім'я користувача `admin` і пароль `admin`.

- Прокрутіть сторінку Basic Setup, щоб переглянути налаштування за замовчуванням, включаючи IP-адресу за замовчуванням бездротового маршрутизатора.

- Зверніть увагу, що увімкнено DHCP, початкову адресу діапазону DHCP і діапазон адрес, доступних клієнтам.

  ![Figure 4](./assets/lab-11.2.3-4.png)
  
### Частина 3: Змініть IP-адресу бездротового маршрутизатора за замовчуванням

- У розділі Налаштування IP маршрутизатора змініть IP-адресу на: `192.168.5.1`.

  ![Figure 5](./assets/lab-11.2.3-5.png)

- Прокрутіть донизу сторінки та натисніть Save Settings.

- Якщо це зроблено правильно, на веб-сторінці з’явиться повідомлення про помилку. Закрийте веб-браузер.

- Натисніть IP Configuration для відновлення призначеної IP-адреси. Натисніть Static. Натисніть DHCP, щоб отримувати нову інформацію про IP-адресу від бездротового маршрутизатора.

- Відкрийте веб-браузер, введіть IP-адресу `192.168.5.1` в URL поле. Коли буде запропоновано, введіть ім'я користувача `admin` і пароль `admin`.

  ![Figure 6](./assets/lab-11.2.3-6.png)
  
### Частина 4: Змініть діапазон адрес DHCP за замовчуванням

- Зверніть увагу, що початкову IP-адресу DHCP-сервера оновлено до тієї ж мережі, що й IP-адресу маршрутизатора.

- Змініть початкову IP-адресу з `192.168.5.100` на `192.168.5.26`.

- Змініть максимальну кількість користувачів на 75.

  ![Figure 7](./assets/lab-11.2.3-7.png)

- Прокрутіть донизу сторінки та натисніть Save Settings. Закрийте веб-браузер.

- Натисніть IP Configuration для відновлення призначеної IP-адреси. Натисніть Static. Натисніть DHCP для отримання нової інформації про IP-адресу від бездротового маршрутизатора.

- Виберіть Command Prompt. Введіть `ipconfig`.

  ![Figure 8](./assets/lab-11.2.3-8.png)
  
### Частина 5: Увімкніть DHCP на інших ПК

- Клацніть PC1.

- Виберіть вкладку Desktop.

- Виберіть IP Configuration.

- Натисніть DHCP. Запишіть IP-адресу для PC1.

  ![Figure 9](./assets/lab-11.2.3-9.png)

- Закрийте вікно конфігурації.

- Ввімкніть DHCP на PC2, виконуючи кроки для PC1.
  
  ![Figure 10](./assets/lab-11.2.3-10.png)
  
### Частина 6: Перевірте з'єднання

- Натисніть PC2 і виберіть вкладку Desktop.

- Виберіть Command Prompt.

- Введіть `ipconfig` у рядку, щоб переглянути конфігурацію IP.

- Введіть `ping 192.168.5.1`, щоб пропінгувати бездротовий маршрутизатор.

- Введіть ping `192.168.5.99`, щоб перевірити PC0.

- Коли з’явиться запит, введіть `ping 192.168.5.100`, щоб пропінгувати PC1.

- Пінг на всіх пристроях має бути успішним.

![Figure 11](./assets/lab-11.2.3-11.png)
