# Vocabulary

| English Term                               | Ukrainian Term                                | Meaning                                                                                                                                                            |
| ------------------------------------------ | --------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) | DHCP (Протокол динамічної конфігурації хоста) | Мережевий протокол, який дозволяє пристроям автоматично отримувати IP-адресу та інші налаштування (як-от шлюз) від сервера.                                        |
| NAT (Network Address Translation)          | NAT (Трансляція мережевих адрес)              | Механізм, який дозволяє багатьом пристроям у локальній мережі (з приватними IP-адресами) спільно використовувати одну публічну IP-адресу для доступу до Інтернету. |
| IP Address                                 | IP-адреса                                     | Унікальний числовий ідентифікатор, який призначається кожному пристрою, підключеному до комп'ютерної мережі.                                                       |
| Wireless Router                            | Бездротовий маршрутизатор                     | Пристрій, який спрямовує трафік між мережами (наприклад, домашньою мережею та Інтернетом) і дозволяє пристроям підключатися бездротово (через Wi-Fi).              |
| Default Gateway                            | Шлюз за замовчуванням                         | IP-адреса маршрутизатора в локальній мережі, на яку пристрої надсилають трафік, призначений для інших мереж (наприклад, для Інтернету).                            |
| DHCP Range (Address Pool)                  | Діапазон DHCP (Пул адрес)                     | Набір IP-адрес, які DHCP-сервер може призначати клієнтам у мережі (визначається початковою адресою та максимальною кількістю користувачів).                        |
| Private Address                            | Приватна адреса                               | IP-адреса з діапазону, зарезервованого для використання у внутрішніх (локальних) мережах (наприклад, 192.168.x.x). Такі адреси не маршрутизуються в Інтернеті.     |
| ISP (Internet Service Provider)            | Інтернет-провайдер                            | Компанія, яка надає послуги доступу до Інтернету. У сценарії вона призначає зовнішню (публічну) IP-адресу маршрутизатору.                                          |
| `ipconfig`                                 | `ipconfig`                                    | Команда в операційних системах Windows, яка використовується в командному рядку для перегляду поточної IP-конфігурації пристрою.                                   |
| `ping`                                     | `ping`                                        | Мережева утиліта, яка використовується для перевірки зв'язку між двома пристроями шляхом надсилання запитів та очікування відповідей.                              |